附件一

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城建·梧垵新苑施工围挡报价单 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 固定式夹芯压型钢板围挡 | (1)围挡高度:2.5m (2)基础类型、尺寸:C20非泵送砼基础 (3)挡板类型:装配式彩钢夹心板围挡（彩钢板厚度0.426mm） 50mm厚 (4)每3m设一警示灯 (5)喷淋系统 | m | 1010.000 |  |  |
| 2 | 大门 | (1)40\*40\*2mm方钢、50\*50\*5角钢、40\*40\*3角钢 (2)0.5mm铁皮 (3)防锈漆一道 (4)油漆两道  (5)C20非泵送砼基础 | 个 | 3.000 |  |  |
| 3 | 预埋铁件 | (1)Φ16圆钢 | t | 0.030 |  |  |
| 4 | 品牌墙【效果图】 | (1)50\*50\*5角钢、40\*40\*4角钢、30\*30\*3角钢 (2)0.426厚彩板 (3)防锈漆一道 (4)油漆两道  (5)C20非泵送砼基础 | 个 | 2.000 |  |  |
| 5 | 品牌墙【公司简介】 | (1)50\*50\*5角钢、40\*40\*4角钢、30\*30\*3角钢 (2)0.426厚彩板 (3)防锈漆一道 (4)油漆两道 | 个 | 2.000 |  |  |
| 6 | 实名制通道 | (1)实名制通道 | 项 | 2.000 |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |

投标单位：

日期：