根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定及环保部关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》及《环境影响评价公众参与办法》通知要求，现将以下报告表的审批决定情况予以公告。

　  行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

公众反馈意见的联系方式：    电话：0595-85659731

地址：晋江市政务服务中心生态环境窗口     邮编：362200  

项目一：
泉晋环评〔2026〕表88号

泉州市生态环境局关于空气化工高纯气体福建分装基地项目环境影响报告表的批复

空气产品（晋江）气体有限公司：

你公司报送的由福建省环安检测评价有限公司编制的《空气化工高纯气体福建分装基地项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改外备〔2025〕C050085号）意见，在你公司严格执行国家、省有关环保法律法规和标准，落实报告表及批复提出的各项环保对策措施，切实有效做好生态保护和污染防治工作的前提条件下，从环境保护角度，原则同意项目按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行建设。

项目建设地点位于晋江市东石镇晋江集成电路产业园区（工业园）5号区块（地字第3505822026YG0041645号），主要从事液氧、液氮、液氩和液体二氧化碳等工业气体的装卸、贮存和转运，年分销液氧4500吨，液氮6000吨，液氩6000吨及液体二氧化碳3000吨。主要建设内容为50m3液氧储罐1个、100m3液氮储罐1个、100m3液氩储罐1个、50m3液体二氧化碳储罐1个、低温液体泵（液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳）4台、汽化器1台及备用柴油发电机1台等。项目主体工程、辅助工程、环境保护对策措施及风险防控措施等以报告表核定为准，经批复后的报告表可作为你公司日常环境保护与管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：
1.施工期环境管理。加强施工期环境保护及管理，严格落实《报告表》提出的各项施工期环境保护措施，科学安排施工进度、时序，控制施工范围，制定必要的防尘措施，合理安排施工时间，避免施工期废水、粉尘、噪声、固废等对周边环境造成不良影响。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB
12523-2025）。
2.做好雨污分流相关工作。项目生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网近期排入区域污水处理厂。生活污水近期排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及区域污水处理厂进水水质标准。

3.落实相关废气处理措施。项目备用柴油发电机运行过程产生的燃烧废气通过专用排气烟道排放，柴油发电机燃烧废气（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

4.应采取有效消声减振措施，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即：昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。

5.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得随意排放。危险废物应分类收集、贮存并符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

6.应设置专门的危废贮存间和储油间，生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，危废贮存间及储油间应做好防腐防渗并设置围堰。项目应建立健全的环境风险管理机构和规章制度，按照相应规范制定突发环境事件应急预案并办理备案手续，设置1座有效容积不小于160m3的事故应急池，按规范配置足够的环境风险防范措施和环境应急物资装备。

三、应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程中应使用清洁能源。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
四、项目应严格执行配套的环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，依法办理排污许可手续，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。
项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。验收过程中，应当如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。
五、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。
请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队东石中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。
泉州市生态环境局 

                           2026年7月13日
（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，东石镇人民政府，本局各相关股室、执法大队、监测站、东石中队，福建省环安检测评价有限公司。

泉州市晋江生态环境局                   2026年7月13日印发
项目二：

泉晋环评〔2026〕表89号

泉州市生态环境局关于泉州万好高分子材料有限公司年产改性EVA发泡材料5000吨、改性EVA塑料胶粒1000吨项目环境影响报告表的批复

泉州万好高分子材料有限公司：

你公司报送的由泉州市海晟环保科技有限公司编制的《泉州万好高分子材料有限公司年产改性EVA发泡材料5000吨、改性EVA塑料胶粒1000吨项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2026]C051136号）意见，在你公司严格执行国家、省有关环保法律、法规和标准，落实报告表及批复提出的各项环保对策措施，切实有效做好生态保护和污染防治工作的前提条件下，从环境保护角度，原则同意项目按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行建设。

项目建设地点位于福建省泉州市晋江市内坑镇前洪村锦安路1-2号，租赁泉州骏腾鞋业有限公司空置厂房（闽（2023）晋江市不动产权第0073528号）。项目主要建设内容包括：密炼机5台、开炼机6台、出片机
2台、油压机8台、切片机6台、熔接机2台、切片流水线5条、冲裁机2台、破碎机2台、造粒机2台、水下切粒机2台、脱水机2台、振动筛2台、蒸汽发生器3台、空压机1台、冷却塔1台等，主体工程、辅助工程、环境保护对策措施及风险防控措施等以报告表核定为准。经批复后的报告表可作为你公司日常环境保护与管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.项目须做好雨污分流工作，冷却水循环使用，不外排。外排生活污水依托出租方配套化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准及区域污水处理厂进水水质要求后，排入区域污水处理厂处理。

2.落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好车间的密闭工作。排气筒应规范设置，同时应满足相应的排放速率要求和监测采样条件。密炼、开炼、挤压出片、油压发泡成型、熔接、挤出造粒等工序产生的粉尘和有机废气统一收集经“袋式除尘器+二级活性炭吸附装置”处理，通过1根15m高排气筒排放；蒸汽发生器燃气废气收集通过另1根15m排气筒排放。

有组织排放废气中，颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准。

厂界无组织排放颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。

3.应采取有效消声减振措施，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

4.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得随意排放。危险废物应分类收集、贮存并符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

5.项目环境防护距离为项目厂房配料间、生产车间外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，你公司应配合晋江市自然资源局、内坑镇人民政府等部门做好防护距离范围内的管理和防范工作。

三、本项目新增污染物总量控制指标：二氧化硫≤0.0160吨/年、氮氧化物≤0.6348吨/年。根据《泉州市生态环境局关于印发服务和促进民营经济发展若干措施的通知》（泉环保〔2025〕9号），项目二氧化硫新增年排放量小于0.1吨，免购买排污权交易指标、提交总量来源说明。

项目属于泡沫塑料制品（C2924）、塑料零件及其他塑料制品制造（C2929）、热力生产和供应（C4430），不属于氮氧化物主要排放行业，不位于省级以上工业区，不处于城市建成区。根据总量指标倍量交易的相关规定，新增氮氧化物总量指标按1.2倍交易，即需申购主要污染物排放指标：氮氧化物≤0.7618吨/年。本项目必须在投入生产前通过排污权交易获得新增排放指标。你公司可凭本批复向排污权交易机构申购项目所需排污权指标，如符合《泉州市排污权储备和出让管理规定》条件，可向泉州市排污权储备和技术中心申请协议出让政府储备排污权。

本项目新增VOCs排放量≤3.6000t/a，实行区域1.2倍削减替代（即4.3200t/a），排放量倍量削减替代来源于晋江市减排项目。

四、应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程中应使用清洁能源，不得擅设燃煤、油锅炉。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，做好各项污染防治工作，依法申领排污许可手续，污染物达标排放。项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队内坑中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。
泉州市生态环境局 

                           2026年7月13日
（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，内坑镇人民政府，本局各相关股室、执法大队、监测站、内坑中队，泉州市海晟环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                   2026年7月13日印发

项目三：

泉晋环评〔2026〕表90号

泉州市生态环境局关于泉州晟航建材有限公司年产再生骨料4.5万立方米、混凝土环保空心砖5.5万立方米项目环境影响报告表的批复

泉州晟航建材有限公司：
你公司报送的由福建省晋蓝环保股份有限公司编制的《泉州晟航建材有限公司年产再生骨料4.5万立方米、混凝土环保空心砖5.5万立方米项目环境影响报告表环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：
一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备〔2026〕C050667号）和晋江市自然资源局（晋自然资依复〔2026〕第16号）意见，在你公司严格执行国家、省有关环保法律法规和标准，落实报告表及批复提出的各项环保对策措施，切实有效做好生态保护和污染防治工作的前提条件下，从环境保护角度，原则同意项目按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行建设。

项目建设地点位于晋江市东石镇清透村新区74号，系建设单位自有用地。主要建设内容为给料机2台、颚式破碎机2台、全自动环保砖生产线1条、水泥筒仓1个/50吨、搅拌机2台、挖掘机2台、振动筛1台、柴油罐2个（3吨、2吨各1个）和皮带输送机8台等。项目主体工程、辅助工程、环境保护对策措施及风险防控措施等以报告表核定为准，经批复后的报告表可作为你公司日常环境保护与管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：
1.施工期环境管理。加强施工期环境保护及管理，严格落实《报告表》提出的各项施工期环境保护措施，科学安排施工进度、时序，控制施工范围，采取必要的防尘、降噪措施，避免施工期废水、粉尘、噪声、固废等对周边环境造成不良影响。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
2.须做好雨污分流、污水入管、污水回用及排放管道明沟明管、全程可视等相关工作。项目应配套建设回用管道和足够容积的沉淀池，石料清洗废水和车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，不得外排。生活污水须经化粪池预处理后通过市政污水管网排入区域污水处理厂，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及区域污水处理厂进水水质标准。

3.落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施，做好厂区喷淋洒水工作，落实原料和成品堆场、物料装卸输送及生产过程的密闭，确保原料、成品“进仓入库”。排气筒应规范设置，同时应满足相应的排放速率要求和监测采样条件。项目各级石料破碎、筛分工序产生的颗粒物须收集经1套高效脉冲袋式除尘器处理后，通过1根15米高排气筒排放；水泥储存、输送、投料及搅拌工序产生的颗粒物须收集经1套高效脉冲袋式除尘器处理后，通过1根15米高排气筒排放。

有组织排放废气中，石料破碎、筛分工序产生的颗粒物执行《大气综合污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中“二级”排放限值；水泥储存、输送、投料及搅拌工序产生的颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中“散装水泥中转站及水泥制品生产”排放限值。

厂界无组织排放颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3排放限值要求。
4.应采取有效消声减振措施，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，即：昼间≤60dB（A）。

5.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得随意排放。危险废物应分类收集、贮存并符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

6.应设置专门的危废贮存间，生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，危险废物贮存区应做好防腐防渗并设置围堰。项目应建立健全的环境风险管理机构和规章制度，按规范配置足够的环境风险防范措施和环境应急物资装备。

7.项目环境防护距离为生产厂房外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，你公司应配合晋江市自然资源局、东石镇人民政府等部门做好防护距离范围内的管理和防范工作。

三、项目应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用清洁能源。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目应严格执行配套的环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，依法办理排污许可手续，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。
项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。验收过程中，应当如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。
五、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。
请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队东石中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。
泉州市生态环境局 

2026年7月15日 

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局、城管执法局，东石镇人民政府，本局各相关股室、执法大队、监测站、东石中队，福建省晋蓝环保股份有限公司。

泉州市晋江生态环境局                   2026年7月15日印发
项目四：

泉晋环评〔2026〕表91号

泉州市生态环境局关于晋江市红星磁性材料有限公司五金冲件生产项目环境影响

报告表的批复

晋江市红星磁性材料有限公司：

你公司报送的由福建海洋规划设计院有限公司编制的《晋江市红星磁性材料有限公司五金冲件生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2026]C051344号）意见，在你公司严格执行国家、省有关环保法律、法规和标准，落实报告表及批复提出的各项环保对策措施，切实有效做好生态保护和污染防治工作的前提条件下，从环境保护角度，原则同意项目按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行建设。

项目建设地点位于晋江市东石镇永湖村东湖大街578号（闽（2025）晋江市不动产权第0054419号），建设内容为2台攻牙机、1台磁力分选机、3台振光机和14台冲床等。项目总体布置、辅助工程、环境保护对策措施及风险防控措施等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你公司本项目建设和日常环保管理工作的依据。
二、项目建设应重点做好以下工作：

1.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求分类收集、贮存，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

2.项目须做好雨污分流，污水入管及排放管道明沟明管、全程可视等相关工作。项目生产废水经1套自建日处理量不小于5立方米的废水治理设施（混凝沉淀+SBR生物处理+膜分离）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准及区域污水处理厂进水水质要求后，排入区域污水处理厂处理。项目生活废水收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-
1996）表4的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T
31962-2015）表1中B等级和区域污水处理厂进水水质要求后，排入区域污水处理厂处理。

3.项目新增主要污染物总量控制指标：化学需氧量≤0.0324吨/年和氨氮≤0.0032吨/年。

根据《泉州市生态环境局关于印发服务和促进民营经济发展若干措施的通知》（泉环保〔2025〕9号），项目化学需氧量新增年排放量小于0.1吨，氨氮新增年排放量小于0.01吨，免购买排污权交易指标、提交总量来源说明。

4.项目应采取有效消声减振措施，厂界西南侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，厂界其余侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

5.项目应设置专门的危废贮存间，生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，危险废物贮存区应做好防腐防渗并设置围堰。项目应建立健全的环境风险管理机构和规章制度，按规范配置足够的环境风险防范措施和环境应急物资装备。

三、项目应严格按照本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用清洁能源，不得擅设燃煤、燃油锅炉，不得擅设酸洗、电镀、咬花等金属表面处理工序。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。污染防治措施未落实到位之前不得投入生产。项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

五、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队东石中队加强项目环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。
泉州市生态环境局 

2026年7月15日
（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局、水利局，东石镇人民政府，本局各相关股室、执法大队、监测站、东石中队，福建海洋规划设计院有限公司。

泉州市晋江生态环境局                   2026年7月15日印发















