根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定及环保部关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》及《环境影响评价公众参与办法》通知要求，现将以下报告表的审批决定情况予以公告。

　  行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

公众反馈意见的联系方式：    电话：0595-85659731

地址：晋江市政务服务中心生态环境窗口     邮编：362200  

项目一：
泉晋环评〔2026〕表93号

泉州市生态环境局关于泉州市益泉卫生用品有限公司湿巾、纸巾、纸尿裤、拉拉裤、

卫生巾生产线项目环境影响报告表的批复

泉州市益泉卫生用品有限公司：

你公司报送的由福建榕安环保科技有限公司编制的《泉州市益泉卫生用品有限公司湿巾、纸巾、纸尿裤、拉拉裤、卫生巾生产线项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2026]C050790号）意见，在你公司严格执行国家、省有关环保法律、法规和标准，落实报告表及批复提出的各项环保对策措施，切实有效做好生态保护和污染防治工作的前提条件下，从环境保护角度，原则同意项目按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行建设。

项目建设地点位于福建省晋江市灵源华厦路5号，租赁泉州市泉亿卫生用品有限公司闲置厂区（闽（2021）晋江市不动产权第0035720号）。项目主要建设内容包括：复合芯体生产线2条、纸尿裤生产线4条、拉拉裤生产线5条、卫生巾生产线3条、全自动湿巾机2台、全自动软轴单包机1台、自动复卷机1台、高速卷纸机1台、卷纸自动裁纸机1台等，主体工程、辅助工程、环境保护对策措施及风险防控措施等以报告表核定为准。经批复后的报告表可作为你公司日常环境保护与管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.项目须做好雨污分流工作，冷却水循环使用，不外排。生产废水经混凝沉淀预处理、外排生活污水依托出租方配套化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准及区域污水处理厂进水水质要求后，排入区域污水处理厂处理。

2.落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好车间的密闭工作。排气筒应规范设置，同时应满足相应的排放速率要求和监测采样条件。粉尘废气收集经1套“袋式除尘器”处理，通过1根20m高排气筒排放。

有组织排放废气中，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

厂界无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

3.应采取有效消声减振措施，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

4.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得随意排放。危险废物应分类收集、贮存并符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

5.项目环境防护距离为生产车间外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，你公司应配合晋江市自然资源局、晋江经济开发区管委会等部门做好防护距离范围内的管理和防范工作。

三、本项目新增污染物总量控制指标：化学需氧量≤0.1034吨/年，氨氮≤0.0103吨/年。

项目属于其他纸制品制造（C2239）、卫生材料及医药用品制造（C2770），不属于COD、氨氮主要排放行业，不属于城市建成区，属于省级工业园区，不处于重点流域上游。根据总量指标倍量交易的相关规定，项目新增的化学需氧量和氨氮总量指标均按1倍交易，即需申购主要污染物排放指标：化学需氧量≤0.1034吨/年，氨氮≤0.0103吨/年。项目须在投入生产前通过排污权交易获得新增排放指标，你公司可凭本批复向排污权交易机构申购项目所需排污权指标，如符合《泉州市排污权储备和出让管理规定》条件，可向泉州市排污权储备和技术中心申请协议出让政府储备排污权。

四、应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程中应使用清洁能源，不得擅设燃煤、油锅炉。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，做好各项污染防治工作，依法申领排污许可手续，污染物达标排放。项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队直属二中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局 

                           2026年8月3日
（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，晋江经济开发区管委会，本局各相关股室、执法大队、监测站、直属二中队，福建榕安环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                     2026年8月3日印发
项目二：

泉晋环评〔2026〕表94号

泉州市生态环境局关于泉州市泉泽新材料

科技有限公司年产复合布600吨项目

环境影响报告表的批复

泉州市泉泽新材料科技有限公司：

你公司报送的由厦门华和元环保科技有限公司编制的《泉州市泉泽新材料科技有限公司年产复合布600吨项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备〔2026〕C051288号）意见，在你公司严格执行国家、省有关环保法律、法规和标准，落实报告表及批复提出的各项环保对策措施，切实有效做好生态保护和污染防治工作的前提条件下，从环境保护角度，原则同意项目按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行建设。

项目建设地点位于福建省泉州市晋江市新塘街道塘市社区新城路37号E幢2楼，租赁福建新侨投资有限公司厂房（闽（2017）晋江市不动产权第0003127号）。项目主要建设内容包括：热熔膜机2台、搅拌机2台、衬布点胶机2台、涂布机2台、防脱纱机1台、不干胶机2台、平板防水机2台、滚筒防水机1台、平板压膜机2台、滚筒网带压膜机1台、复合机2台、冲孔机2台、分切机2台、包装机2台、打码机4台、冷却水系统1台、空压机1套等，主体工程、辅助工程、环境保护对策措施及风险防控措施等以报告表核定为准。经批复后的报告表可作为你公司日常环境保护与管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.项目须做好雨污分流工作，冷却水循环使用，不外排。外排生活污水依托出租方配套化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准及区域污水处理厂进水水质要求后，排入区域污水处理厂处理。

2.落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好车间的密闭工作。排气筒应规范设置，同时应满足相应的排放速率要求和监测采样条件。复合布生产线废气收集经1套“过滤棉+二级活性炭吸附”装置处理，通过1根20m高排气筒排放。

有组织排放、厂界无组织排放非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。

3.应采取有效消声减振措施，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

4.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得随意排放。危险废物应分类收集、贮存并符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

5.项目环境防护距离为项目生产车间外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，你公司应配合晋江市自然资源局、新塘街道办事处等部门做好防护距离范围内的管理和防范工作。

三、本项目新增VOCs排放量≤0.1321t/a，实行区域1.2倍削减替代（即0.1585t/a），排放量倍量削减替代来源于晋江市减排项目。

四、应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程中应使用清洁能源，不得擅设燃煤、油锅炉。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，做好各项污染防治工作，依法申领排污许可手续，污染物达标排放。项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队罗山中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局 

                           2026年8月3日
（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，新塘街道办事处，本局各相关股室、执法大队、监测站、罗山中队，厦门华和元环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                    2026年8月3日印发

项目三：

泉晋环评〔2026〕表95号

泉州市生态环境局关于懋达（泉州）鞋业

有限公司年产运动鞋800万双改扩建

项目环境影响报告表的批复

懋达（泉州）鞋业有限公司：

你公司报送的由泉州宜诚环保科技有限公司编制的《懋达（泉州）鞋业有限公司年产运动鞋800万双改扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市工业和信息化局（闽工信备[2026]C050034号）意见，在你公司严格执行国家、省有关环保法律、法规和标准，落实报告表及批复提出的各项环保对策措施，切实有效做好生态保护和污染防治工作的前提条件下，从环境保护角度，原则同意项目按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行建设。

项目建设地点位于晋江市陈埭镇岸兜村建兴路3号，租赁更旺（福建）鞋服有限公司闲置厂房（晋国用（2011）第01362号）。项目主要建设内容、主体工程、辅助工程、环境保护对策措施及风险防控措施等以报告表核定为准。经批复后的报告表可作为你公司日常环境保护与管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.项目须做好雨污分流工作，冷却水循环使用，不外排。外排生活污水依托出租方配套化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准及区域污水处理厂进水水质要求后，排入区域污水处理厂处理。

2.落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好车间的密闭工作。排气筒应规范设置，同时应满足相应的排放速率要求和监测采样条件。项目需设置4套“活性炭吸附+脱附+催化燃烧”装置，其中A栋厂房3F、4F、5F成型车间产生的废气（喷胶贴合、大底/帮面刷处理、过烘箱、刷胶、清理鞋面、印线、画线）及调胶废气收集分别经3套“活性炭吸附+脱附+催化燃烧”装置处理后，通过3根41m高排气筒排放；F栋厂房4F、5F成型车间产生的废气（喷胶贴合、大底/帮面刷处理、过烘箱、刷胶、清理鞋面、印线、画线）及调胶废气收集经1套“活性炭吸附+脱附+催化燃烧”装置处理后，通过1根41m高排气筒排放。
有组织排放废气中，各成型车间废气的非甲烷总烃从严执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1标准。

厂界无组织排放非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放标准。

3.应采取有效消声减振措施，项目厂界东南侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，项目厂界其余侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

4.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得随意排放。危险废物应分类收集、贮存并符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

5.项目环境防护距离为成型车间外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，你公司应配合晋江市自然资源局、陈埭镇人民政府等部门做好防护距离范围内的管理和防范工作。

三、本项目扩建前，VOCs排放量≤35.1740吨/年；扩建后，VOCs排放量≤9.4476吨/年，VOCs削减排放量为25.7264吨/年，无需总量调剂。

四、应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程中应使用清洁能源，不得擅设燃煤、油锅炉。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，做好各项污染防治工作，依法申领排污许可手续，污染物达标排放。项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

六、本项目环评经批准并投入运营后，你公司原已批复的《懋达（泉州）鞋业有限公司年产运动鞋120万双改扩建项目环境影响报告表》及批复（2015年0033号（陈埭））同时予以注销。

七、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队陈埭中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局 

                           2026年8月3日
（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，陈埭镇人民政府，本局各相关股室、执法大队、监测站、陈埭中队，泉州宜诚环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                    2026年8月3日印发

项目四：

泉晋环评〔2026〕表96号

泉州市生态环境局关于晋江市伟达塑料制品有限公司年产废塑料造粒5000吨项目

环境影响报告表的批复
晋江市伟达塑料制品有限公司：

你公司报送的由泉州蓝心智净环保科技有限公司编制的《晋江市伟达塑料制品有限公司年产废塑料造粒5000吨项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2026]C051256号）意见，在你公司严格执行国家、省有关环保法律、法规和标准，落实报告表及批复提出的各项环保对策措施，切实有效做好生态保护和污染防治工作的前提条件下，从环境保护角度，原则同意项目按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行建设。

项目建设地点位于晋江市永和镇上宅村，租赁晋江伟城兴新材料科技有限公司闲置场所（闽（2025）晋江市不动产权第0004329号），建设内容为5台螺杆挤出造粒机、5台破碎机、5台切粒机、5台冷却水槽和5台分选机等。项目总体布置、辅助工程、环境保护对策措施及风险防控措施等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你公司本项目建设和日常环保管理工作的依据。
二、项目建设应重点做好以下工作：

1.项目应根据《废塑料污染控制技术规范》（HJT364-2022）和《废塑料再生利用技术规范》（GB/T37821-2019）等规范要求，做好原料的来源、分拣和贮存的管控工作。

2.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求分类收集、贮存，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

3.项目须做好雨污分流，造粒冷却水循环使用，不外排。项目生活废水收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-
2015）表1中B等级和区域污水处理厂进水水质要求后，排入区域污水处理厂处理。

4.项目应落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好生产车间的密闭工作。项目应规范设置排气筒，破碎废气（颗粒物）经集气罩收集，通过1套布袋除尘器处理后，通过1根15米高排气筒排放；挤出造粒废气（颗粒物、非甲烷总烃和臭气浓度）经集气罩收集，通过1套“喷淋塔+静电+生物除臭塔+二级活性炭吸附装置”装置处理后，通过1根15米高排气筒排放。

有组织排放颗粒物和非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4中“所有合成树脂”标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB
14554-93）表2标准。

厂界无组织排放非甲烷总烃、颗粒物和臭气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中“二级新扩改建”排放限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值要求。

5.项目新增VOCs排放量≤0.7140吨/年，实行区域1.2倍削减替代（即0.8568吨/年），排放量倍量削减替代来源于晋江市减排项目。

6.项目应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

7.项目应设置专门的危废贮存间，生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，危险废物贮存区应做好防腐防渗并设置围堰。项目应建立健全的环境风险管理机构和规章制度，按规范配置足够的环境风险防范措施和环境应急物资装备。

三、项目应严格按照本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用清洁能源，不得擅设燃煤、油锅炉，不得对外收集、处置危险废物。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，依法申领排污许可手续，污染物达标排放。污染防治措施未落实到位之前不得投入生产。项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

五、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队永和中队加强项目环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局 

                           2026年8月4日
（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局，永和镇人民政府，本局各相关股室、执法大队、监测站、永和中队，泉州蓝心智净环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                    2026年8月4日印发
项目五：

泉晋环评〔2026〕表97号

泉州市生态环境局关于晋江市亿得丽橡胶科技有限公司年产橡胶片1000吨、橡胶颗粒

2000吨项目环境影响报告表的批复

晋江市亿得丽橡胶科技有限公司：

你公司报送的由泉州市新绿色环保科技有限公司编制的《晋江市亿得丽橡胶科技有限公司年产橡胶片1000吨、橡胶颗粒2000吨项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2026]C050997号）意见，在你公司严格执行国家、省有关环保法律、法规和标准，落实报告表及批复提出的各项环保对策措施，切实有效做好生态保护和污染防治工作的前提条件下，从环境保护角度，原则同意项目按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行建设。

项目建设地点位于福建省晋江市永和镇内厝村瑞安40号，租赁福建省晋江顺顺石材有限公司厂房（晋国用（2007）年00162号）。项目主要建设内容包括：搅拌机3台、振动筛8台、密炼机4台、开炼机4台、挤出机（配套风冷装置）4台、造粒机（配套风冷装置）4台、冷却塔8台、橡胶加工油储罐3个、矿物油储罐1个等，主体工程、辅助工程、环境保护对策措施及风险防控措施等以报告表核定为准。经批复后的报告表可作为你公司日常环境保护与管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.项目须做好雨污分流工作，冷却水循环使用，不外排。外排生活污水依托出租方配套化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准及区域污水处理厂进水水质要求后，排入区域污水处理厂处理。

2.落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好车间的密闭工作。排气筒应规范设置，同时应满足相应的排放速率要求和监测采样条件。称料、投料、搅拌、过筛废气收集经1套“袋式除尘器”处理，密炼投料、密炼废气收集经1套“袋式除尘器+二级活性炭吸附装置”处理，开炼、造粒、挤出废气收集经1套“二级活性炭吸附装置”处理后，分别通过3根15m高排气筒排放。

有组织排放废气中，颗粒物、非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。

厂界无组织排放颗粒物、非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。

3.应采取有效消声减振措施，项目厂界东南侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，项目厂界其余侧噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

4.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得随意排放。危险废物应分类收集、贮存并符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

三、本项目新增VOCs排放量≤0.1575t/a，实行区域1.2倍削减替代（即0.1890t/a），排放量倍量削减替代来源于晋江市减排项目。

四、应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程中应使用清洁能源，不得擅设燃煤、油锅炉。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，做好各项污染防治工作，依法申领排污许可手续，污染物达标排放。项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队永和中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局 

                           2026年8月4日
（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局，永和镇人民政府，本局各相关股室、执法大队、监测站、永和中队，泉州市新绿色环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                    2026年8月4日印发

项目六：

泉晋环评〔2026〕表98号

泉州市生态环境局关于晋江市景豪包装用品有限公司检测实验室项目环境影响

报告表的批复

晋江市景豪包装用品有限公司：

你公司报送的由泉州众创阳光环保科技有限公司编制的《晋江市景豪包装用品有限公司检测实验室项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发改局（闽发改备〔2026〕C050076号）意见，在你公司严格执行国家、省有关环保法律法规和标准，落实报告表及批复提出的各项环保对策措施，切实有效做好生态保护和污染防治工作的前提条件下，从环境保护角度，原则同意项目按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行建设。

项目建设地点位于晋江市龙湖镇埔锦村、西吴村，系建设单位自有用地（闽（2021）晋江市不动产权第0053831号），项目主要从事纺织印染布料及纺织印染助剂检测技术服务，建设内容、总体布置、辅助工程、环境保护对策措施及风险防控措施等以报告表核定为准。经批复后的报告表可作为你公司日常环境保护与管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.须做好雨污分流相关工作。项目实验室废水经一套处理能力不小于0.5吨/天废水处理设施（氧化还原+混凝沉淀）处理，生活污水经化粪池预处理后，分别通过市政污水管网排入晋江市深沪污水处理厂。实验室废水和生活污水均执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及晋江市深沪污水处理厂进水水质要求。

2.落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好实验室各单位的密闭工作。排气筒应规范设置，同时应满足相应的排放速率要求和监测采样条件。实验室检测废气（氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃、臭气浓度）收集经1套“碱性水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理后，通过1根60米高排气筒排放。烘干定型废气（颗粒物、油烟、非甲烷总烃）收集经1套“热能回收+高压水喷淋冷却+高频高压静电”净化装置处理后，通过1根60米高排气筒排放。

有组织排放废气中，氯化氢、硫酸雾和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，氨、硫化氢和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-
93）表2排放限值；烘干定型废气（颗粒物、油烟、非甲烷总烃）参照执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-
2015）表1排放限值。

厂界无组织排放氯化氢、硫酸雾和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的表A.1限值要求。

3.应采取有效消声减振措施，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即：昼间≤65dB（A）。

4.应加强固体废物的收集、贮存与转运的管理。危险废物收集、贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。
5.应设置专门的化学品仓库和危废贮存间，生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，化学品及危险废物贮存区应做好防腐防渗并设置围堰。项目应建立健全的环境风险管理机构和规章制度，按规范配置足够的环境风险防范措施和环境应急物资装备。
三、项目新增VOCs排放量为0.0448t/a，根据《泉州市生态环境局关于印发服务和促进民营经济发展若干措施的通知》（泉环保〔2025〕9号），挥发性有机物新增年排放量小于0.1吨的建设项目，免提交总量来源说明。

四、项目应严格按照本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用清洁能源，不得擅设燃煤、燃油锅炉。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格执行配套的环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，依法办理排污许可手续，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。
项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。验收过程中，应当如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。
六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。
请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队龙湖中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。
泉州市生态环境局 

                           2026年8月4日
（此件主动公开）
抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局，龙湖镇人民政府，本局各相关股室、执法大队、监测站、龙湖中队，泉州众创阳光环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                    2026年8月4日印发

项目七：

泉晋环评〔2026〕表99号

泉州市生态环境局关于晋江市祥发塑胶制品有限公司年产EVA拖鞋200万双项目

环境影响报告表的批复

晋江市祥发塑胶制品有限公司：

你公司报送的由泉州蓝心智净环保科技有限公司编制的《晋江市祥发塑胶制品有限公司年产EVA拖鞋200万双项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2026]C050741号）意见，在你公司严格执行国家、省有关环保法律、法规和标准，落实报告表及批复提出的各项环保对策措施，切实有效做好生态保护和污染防治工作的前提条件下，从环境保护角度，原则同意项目按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行建设。

项目建设地点位于福建省泉州市晋江市安海镇桐林村（闽（2020）晋江市不动产权第0012874号）。项目主要建设内容包括：射出成型机10台、拌料机10台、恒温定型机3台、包装流水线2台、空压机2台等，主体工程、辅助工程、环境保护对策措施及风险防控措施等以报告表核定为准。经批复后的报告表可作为你公司日常环境保护与管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.项目须做好雨污分流工作，冷却水循环使用，不外排。外排生活污水依托出租方配套化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准及区域污水处理厂进水水质要求后，排入区域污水处理厂处理。

2.落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好车间的密闭工作。排气筒应规范设置，同时应满足相应的排放速率要求和监测采样条件。项目射出成型废气收集经1套“二级活性炭吸附装置”处理，通过1根20m高排气筒排放。

有组织排放废气中，非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4标准。

厂界无组织排放非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。

3.应采取有效消声减振措施，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

4.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得随意排放。危险废物应分类收集、贮存并符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

三、本项目新增VOCs排放量≤0.4200t/a，实行区域1.2倍削减替代（即0.5040t/a），排放量倍量削减替代来源于晋江市减排项目。

四、应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程中应使用清洁能源，不得擅设燃煤、油锅炉。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，做好各项污染防治工作，依法申领排污许可手续，污染物达标排放。项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队安海中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。
泉州市生态环境局 

                           2026年8月7日
（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局，安海镇人民政府，本局各相关股室、执法大队、监测站、安海中队，泉州蓝心智净环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                    2026年8月7日印发

项目八：

泉晋环评〔2026〕表100号

泉州市生态环境局关于泉州市佳和建材科技有限公司年生产PVC瓦120万平方米项目环境影响报告表的批复

泉州市佳和建材科技有限公司：

你公司报送的由睿柯环境工程有限公司编制的《泉州市佳和建材科技有限公司年生产PVC瓦120万平方米项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2026]C051241号）意见，在你公司严格执行国家、省有关环保法律、法规和标准，落实报告表及批复提出的各项环保对策措施，切实有效做好生态保护和污染防治工作的前提条件下，从环境保护角度，原则同意项目按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行建设。

项目建设地点位于晋江市永和镇锦岭村、邵厝村，建设内容为8台螺杆输送机、8台高速混料机、8台双螺杆挤出机、4台覆膜机、4台成型机、7台压塑定型机、1台空压机、2个储气罐（1000升）和4个冷却水池等。项目总体布置、辅助工程、环境保护对策措施及风险防控措施等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你公司本项目建设和日常环保管理工作的依据。
二、项目建设应重点做好以下工作：

1.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求分类收集、贮存，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

2.项目须做好雨污分流，冷却水循环使用，不外排。项目生活废水收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-
2015）表1中B等级和区域污水处理厂进水水质要求后，排入区域污水处理厂处理。

3.项目应落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好生产车间的密闭和隔断工作。项目应规范设置排气筒，下料、破碎、磨粉工序产生的颗粒物经收集，通过1套脉冲袋式除尘器处理后，通过1根15米高排气筒排放；雕刻工序产生的颗粒物经收集，通过1套脉冲袋式除尘器处理后，通过1根15米高排气筒排放；熔融挤出和覆膜压花产生的废气（非甲烷总烃、氯化氢和氯乙烯）经收集，通过1套“干式过滤+二级活性炭吸附”处理后，通过1根15米高排气筒排放。

有组织排放颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢和氯乙烯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。

厂界无组织排放颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢和氯乙烯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。

4.本项目迁建前，全厂VOCs排放量≤1.2600吨/年；迁建后，全厂VOCs排放量≤3.4680吨/年，VOCs新增排放量为2.2080吨/年，实行区域1.2倍削减替代（即2.6496吨/年），排放量倍量削减替代来源于晋江市减排项目。

5.项目应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

6.项目应设置专门的危废贮存间和化学品仓库，生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，危险废物贮存区应做好防腐防渗并设置围堰。项目应建立健全的环境风险管理机构和规章制度，按规范配置足够的环境风险防范措施和环境应急物资装备。

三、项目应严格按照本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用清洁能源，不得擅设燃煤、燃油锅炉。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，依法申领排污许可手续，污染物达标排放。污染防治措施未落实到位之前不得投入生产。项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

五、本项目环评经批准并投入运营后，你公司原已批复的《泉州市佳和建材科技有限公司年产PVC瓦30万平方米项目环境影响报告表》及批复（2018年0007）同时予以注销。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队永和中队加强项目环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。
泉州市生态环境局 

2026年8月7日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局，永和镇人民政府，本局各相关股室、执法大队、监测站、永和中队，睿柯环境工程有限公司。

泉州市晋江生态环境局                    2026年8月7日印发



























