根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定及环保部关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》及《环境影响评价公众参与办法》通知要求，现将以下报告表的审批决定情况予以公告。

　  行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

公众反馈意见的联系方式：    电话：0595-85659731

地址：晋江市政务服务中心生态环境窗口     邮编：362200  

项目一：

泉晋环评〔2026〕表106号

泉州市生态环境局关于福建省荣邦包装纸业有限公司纸箱生产项目（重新报批）

环境影响报告表的批复
福建省荣邦包装纸业有限公司：

你公司报送的由泉州红树林环保科技有限公司编制的《福建省荣邦包装纸业有限公司纸箱生产项目（重新报批）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2026]C051548号）意见，在你公司严格执行国家、省有关环保法律、法规和标准，落实报告表及批复提出的各项环保对策措施，切实有效做好生态保护和污染防治工作的前提条件下，从环境保护角度，原则同意项目按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行建设。

项目建设地点位于晋江市陈埭镇江头村晋新路616号11#楼五楼整层，租赁三斯达（福建）塑胶有限公司闲置场所（晋国用（2014）第01697号），建设内容为3台四色印刷开槽模切机、1台四色印刷机、2台两色印刷机、1台数码印刷机、1台全自动粘箱机、1台全自动裱褙机和2台空压机等。项目总体布置、辅助工程、环境保护对策措施及风险防控措施等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你公司本项目建设和日常环保管理工作的依据。
二、项目建设应重点做好以下工作：

1.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求分类收集、贮存，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

2.项目须做好雨污分流，污水入管及排放管道明沟明管、全程可视等相关工作。项目生产废水经1套自建的“混凝沉淀”废水处理设施（处理能力不低于1吨/日）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准及晋江市南港污水处理厂进水水质要求后，排入晋江市南港污水处理厂处理。项目生活废水收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-
2015）表1中B等级和晋江市南港污水处理厂进水水质要求后，排入晋江市南港污水处理厂处理。

3.项目应落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好生产车间的密闭工作。项目应规范设置排气筒，印刷、粘箱废气（非甲烷总烃）经集气罩收集，通过1套二级活性炭吸附装置处理后，通过1根25米高排气筒排放。

有组织排放非甲烷总烃执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1标准。

厂界无组织排放非甲烷总烃执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1和《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表2标准。

4.项目新增主要污染物总量控制指标：化学需氧量≤0.007吨/年和氨氮≤0.0007吨/年。

项目迁建前，全厂VOCs排放量≤0.2348吨/年；项目迁建后，全厂VOCs排放量≤0.2392吨/年，新增VOCs排放量≤0.0044吨/年。

根据《泉州市生态环境局关于印发服务和促进民营经济发展若干措施的通知》（泉环保〔2025〕9号），项目化学需氧量新增年排放量小于0.1吨，氨氮新增年排放量小于0.01吨，免购买排污权交易指标、提交总量来源说明；项目VOCs新增年排放量小于0.1吨，免提交总量来源说明。

5.项目应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

6.项目应设置专门的危废贮存间和化学品仓库，生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，危险废物贮存区应做好防腐防渗并设置围堰。项目应建立健全的环境风险管理机构和规章制度，按规范配置足够的环境风险防范措施和环境应急物资装备。

三、项目应严格按照本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用清洁能源，不得擅设燃煤、燃油锅炉。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，依法申领排污许可手续，污染物达标排放。污染防治措施未落实到位之前不得投入生产。项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

五、本项目环评经批准并投入运营后，你公司原已批复的《福建省荣邦包装纸业有限公司年产纸箱600万平方纸箱项目环境影响报告表》及批复（泉晋环评〔2024〕表31号）同时予以注销。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队陈埭中队加强项目环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。
泉州市生态环境局 

2026年8月28日
（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、水利局，陈埭镇人民政府，本局各相关股室、执法大队、监测站、陈埭中队，泉州红树林环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                   2026年8月28日印发
项目二：

泉晋环评〔2026〕表107号

泉州市生态环境局关于晋江旭景拉链有限公司改扩建项目环境影响报告表的批复

晋江旭景拉链有限公司：

你公司报送的由泉州市新绿色环保科技有限公司编制的《晋江旭景拉链有限公司改扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备〔2026〕C050681号）意见，在你公司严格执行国家、省有关环保法律法规和标准，落实报告表及批复提出的各项环保对策措施，切实有效做好生态保护和污染防治工作的前提条件下，从环境保护角度，原则同意项目按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行建设。

项目建设地点位于晋江市深沪镇华海村滨溪路3号（闽（2020）晋江市不动产权第0044813号），于现有厂区车间范围内进行改扩建。改扩建项目新增年产五金制品800吨，生产工艺新增熔化、压铸、脱模、超声波拔料、分料；改扩建后全厂生产规模为拉链设备500台、树脂拉链码装500吨、尼龙拉链码装3000吨、防水拉链500吨、服装20万件、织造布1000吨、五金制品800吨。项目主体工程、辅助工程、环境保护对策措施及风险防控措施等以报告表核定为准，经批复后的报告表可作为你公司日常环境保护与管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：
1.做好雨污分流等相关工作。改扩建后全厂设备冷却水循环使用，不外排。外排生活污水需经化粪池预处理后排入市政污水管网，生活污水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-
2015）表1中B级标准及晋江市深沪污水处理厂进水水质要求。

2.落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好车间的密闭工作。排气筒应规范设置，同时应满足相应的排放速率要求和监测采样条件。项目注塑工序废气（非甲烷总烃、臭气浓度）需收集经1套二级活性炭吸附装置处理后，通过1根25米高排气筒排放；贴膜、清洗工序废气（非甲烷总烃）需收集经1套二级活性炭吸附装置处理后，通过1根25米高排气筒排放；熔融挤出废气（非甲烷总烃、臭气浓度）需收集经1套二级活性炭吸附装置处理后，通过1根25米高排气筒排放；熔化、压铸工序废气（非甲烷总烃、颗粒物）需收集经3套“袋式除尘器+活性炭吸附装置”处理后，通过3根15米高排气筒排放。

有组织排放废气中，注塑工序产生的非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及其2024年修改单）表4标准，臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；贴膜、清洗工序产生的非甲烷总烃有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB
16297-1996）表2标准；熔融挤出工序产生的非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及其2024年修改单）表4标准，臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；熔化、压铸产生的烟尘、油雾（均以颗粒物计）有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1标准，压铸有机废气（非甲烷总烃）有组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1中“表面涂装生产过程”的标准限值。

厂界无组织排放非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））表9标准；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；臭气浓度厂界监控点浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554
-93）表1“二级新改扩建”标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1标准；颗粒物无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A表A.1标准。

3.应采取有效消声减振措施，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

4.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得随意排放。危险废物应分类收集、贮存并符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

5.应设置专门的化学品仓库和危废贮存间，生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，化学品和危险废物贮存区应做好防腐防渗并设置围堰。项目应建立健全的环境风险管理机构和规章制度，按规范配置足够的环境风险防范措施和环境应急物资装备。

三、改扩建前，项目VOCs≤0.8531吨/年；改扩建后，全厂VOCs≤1.0034吨/年，新增VOCs排放量为0.1503吨/年，实行区域1.2倍削减替代（即0.1804t/a），排放量倍量削减替代来源于晋江市减排项目。

四、应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程中应使用清洁能源，不得擅设燃煤、燃油锅炉。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
五、本项目经批复并投入运营后，原《晋江旭景拉链有限公司年产拉链设备500台、树脂拉链码装500吨、尼龙拉链码装3000吨、防水拉链500吨、服装20万件、织造布1000吨项目环境影响报告表》及批复（环评编号：泉晋环评〔2024〕表15号）同时予以注销。

六、项目应严格执行配套的环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，依法办理排污许可手续，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。
项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。验收过程中，应当如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。
七、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。
请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队深沪中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。
  泉州市生态环境局 

2026年8月28日
（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局，深沪镇人民政府，本局各相关股室、执法大队、监测站、深沪中队，泉州市新绿色环保科技有限公司。
泉州市晋江生态环境局                   2026年8月28日印发















