根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定及环保部关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》及《环境影响评价公众参与办法》通知要求，现将以下报告表的审批决定情况予以公告。

　  行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

公众反馈意见的联系方式：    电话：0595-85659731

地址：晋江市政务服务中心生态环境窗口     邮编：362200  

项目一：

泉晋环评〔2026〕表108号

泉州市生态环境局关于福建省晋江荣恒

鞋服有限公司年产鞋底500万双项目

环境影响报告表的批复

福建省晋江荣恒鞋服有限公司：

你公司报送的由泉州市海晟环保科技有限公司编制的《福建省晋江荣恒鞋服有限公司年产鞋底500万双项目》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2024]C053672号）意见，在你公司严格执行国家、省有关环保法律、法规和标准，落实报告表及批复提出的各项环保对策措施，切实有效做好生态保护和污染防治工作的前提条件下，从环境保护角度，原则同意项目按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行建设。

项目建设地点位于福建省泉州市晋江市陈埭镇西霞美村（晋江市鞋服产业园（陈埭园））（闽（2025）不动产权第0014899号）。项目主要建设内容包括：搅拌机2台、密炼机2台、挤出造粒机2台、圆盘注塑机5台、修边机10台、数控压合机2台、激光数控裁断机2台、全自动雕刻机4台、针车100台、冷却塔4台、全自动包装盒折叠机1台、螺旋杆式压缩机4台等，主体工程、辅助工程、环境保护对策措施及风险防控措施等以报告表核定为准。经批复后的报告表可作为你公司日常环境保护与管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.项目须做好雨污分流工作，冷却水循环使用，不外排。外排生活污水依托出租方配套化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准及区域污水处理厂进水水质要求后，排入区域污水处理厂处理。

2.落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好车间的密闭工作。排气筒应规范设置，同时应满足相应的排放速率要求和监测采样条件。粉尘废气、密炼废气、挤出废气、注塑定型废气收集经1套共用的“干式过滤器+活性炭吸附热风脱附+催化燃烧（CO）”处理后，通过1根15m高排气筒排放。雕刻工序产生热烟气，经配套“一体式烟雾净化器”集气净化处理后，于车间内无组织排放。

有组织排放废气中，颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4标准。

厂界无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。

3.应采取有效消声减振措施，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

4.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得随意排放。危险废物应分类收集、贮存并符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

三、本项目新增VOCs排放量≤0.9274t/a，实行区域1.2倍削减替代（即1.1129t/a），排放量倍量削减替代来源于晋江市减排项目。
四、应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程中应使用清洁能源，不得擅设燃煤、油锅炉。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，做好各项污染防治工作，依法申领排污许可手续，污染物达标排放。项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队陈埭中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局 

2026年9月7日
（此件主动公开）
抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局，陈埭镇人民政府，本局各相关股室、执法大队、监测站、陈埭中队，泉州市海晟环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                    2026年9月7日印发

项目二：

泉晋环评〔2026〕表109号

泉州市生态环境局关于晋江市威鲨尔鞋业

有限责任公司年产EVA拖鞋300万双

项目环境影响报告表的批复

晋江市威鲨尔鞋业有限责任公司：

你公司报送的由泉州蓝心智净环保科技有限公司编制的《晋江市威鲨尔鞋业有限责任公司年产EVA拖鞋300万双项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2026]C051388号）意见，在你公司严格执行国家、省有关环保法律、法规和标准，落实报告表及批复提出的各项环保对策措施，切实有效做好生态保护和污染防治工作的前提条件下，从环境保护角度，原则同意项目按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行建设。

项目建设地点位于福建省泉州市晋江市内坑镇加塘村。项目主要建设内容包括：射出成型机8台、拌料机8台、恒温定型机3台、冲裁机2台、组合流水线7条、照射流水线3条、空压机3台等，主体工程、辅助工程、环境保护对策措施及风险防控措施等以报告表核定为准。经批复后的报告表可作为你公司日常环境保护与管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.项目须做好雨污分流工作，冷却水循环使用，不外排。外排生活污水依托出租方配套化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准及区域污水处理厂进水水质要求后，排入区域污水处理厂处理。

2.落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好车间的密闭工作。排气筒应规范设置，同时应满足相应的排放速率要求和监测采样条件。项目射出成型废气、流水线（照射、上处理剂、刷胶、贴合）废气收集经1套“二级活性炭吸附装置”处理，通过1根20m高排气筒排放。

有组织排放废气中，非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4标准。

厂界无组织排放非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准。

3.应采取有效消声减振措施，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

4.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得随意排放。危险废物应分类收集、贮存并符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

三、本项目新增VOCs排放量≤0.9032t/a，实行区域1.2倍削减替代（即1.0838t/a），排放量倍量削减替代来源于晋江市减排项目。

四、应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程中应使用清洁能源，不得擅设燃煤、油锅炉。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，做好各项污染防治工作，依法申领排污许可手续，污染物达标排放。项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队内坑中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。

  泉州市生态环境局 

2026年9月7日
（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局，内坑镇人民政府，本局各相关股室、执法大队、监测站、内坑中队，泉州蓝心智净环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                    2026年9月7日印发

项目三：

泉晋环评〔2026〕表110号

泉州市生态环境局关于晋江华信智能产业园环境影响报告表的批复
福建省晋江市华信轻工有限公司：

你公司报送的由泉州蓝心智净环保科技有限公司编制的《晋江华信智能产业园环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备〔2026〕C051748号）意见，在你公司严格执行国家、省有关环保法律法规和标准，落实报告表及批复提出的各项环保对策措施，切实有效做好生态保护和污染防治工作的前提条件下，从环境保护角度，原则同意项目按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行建设。

项目建设地点位于福建省泉州市晋江市池店镇华洲村（闽（2025）晋江市不动产权证第0014897号），主要从事服装生产，生产规模为年产服饰1100万件。主要建设内容为数码印花机20台、烘箱20台、自动裁床机40台、全自动多功能验布机40台、自动模板缝纫机200台、锁边机60台、钉扣机60台及整烫机45台等。项目主体工程、辅助工程、环境保护对策措施及风险防控措施等以报告表核定为准，经批复后的报告表可作为你公司日常环境保护与管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：
1.施工期环境管理。加强施工期环境保护及管理，严格落实《报告表》提出的各项施工期环境保护措施，科学安排施工进度、时序，控制施工范围，制定必要的防尘措施，合理安排施工时间，避免施工期废水、粉尘、噪声、固废等对周边环境造成不良影响。施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。
2.做好雨污分流相关工作。项目外排废水为生活污水，经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准及晋江市仙石污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网排入晋江市仙石污水处理厂处理。

3.落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好车间的密闭工作。排气筒应规范设置，同时应满足相应的排放速率要求和监测采样条件。项目数码印花、烘干工序产生的有机废气（非甲烷总烃）收集经1套二级活性炭吸附装置处理后，通过1根40米高排气筒排放。有组织排放非甲烷总烃参照执行《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表1限值。

厂界无组织排放非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822
-2019）附录A表A.1标准。

4.应采取有效消声减振措施，项目厂界东侧临近泉安北路、南侧临近池峰路，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

5.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得随意排放。危险废物应分类收集、贮存并符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

6.应设置专门的化学品仓库和危废贮存间，生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，化学品仓库和危险废物贮存区应做好防腐防渗并设置围堰。项目应建立健全的环境风险管理机构和规章制度，按规范配置足够的环境风险防范措施和环境应急物资装备。

三、项目新增VOCs排放量为1.4460t/a，实行区域1.2倍削减替代（即1.7352t/a），排放量倍量削减替代来源于晋江市减排项目。

四、应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程中应使用清洁能源，不得擅设燃煤、燃油锅炉，不得擅设印染、退浆、煮练和漂洗等工艺。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
五、项目应严格执行配套的环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，依法办理排污许可手续，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。
项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。验收过程中，应当如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。
六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。
请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队池店中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。
泉州市生态环境局 

2026年9月8日
（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局，池店镇人民政府，本局各相关股室、执法大队、监测站、池店中队，泉州蓝心智净环保科技有限公司。
泉州市晋江生态环境局                    2026年9月8日印发
