根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定及环保部关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》及《环境影响评价公众参与办法》通知要求，现将以下报告表的审批决定情况予以公告。

　  行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

公众反馈意见的联系方式：    电话：0595-85659731

地址：晋江市政务服务中心生态环境窗口     邮编：362200  

项目一：

泉晋环评〔2026〕表120号

泉州市生态环境局关于晋江超杨鞋材有限公司年产300万双橡胶鞋底项目生态环境影响

报告表的批复
晋江超杨鞋材有限公司：

你公司报送的由厦门昱润环保科技有限公司编制的《晋江超杨鞋材有限公司年产300万双橡胶鞋底项目生态环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备〔2026〕C051717号）意见，在你公司严格执行国家、省有关环保法律法规和标准，落实报告表及批复提出的各项环保对策措施，切实有效做好生态保护和污染防治工作的前提条件下，从环境保护角度，原则同意项目按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行建设。

项目建设地点位于福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）凤盛路10号，系建设单位向晋江盛华智能轻工科创园（一期）建设项目（闽（2022）晋江市不动产权第0032074号）购置的厂房。主要建设内容为75升密炼机1台、18寸开炼机2台、16寸开炼机1台、9寸开炼机1台、切条机2台、150吨硫化机2台、200吨硫化机4台、打粗机2台、修边机12台、流水线1条等。项目主体工程、辅助工程、环境保护对策措施及风险防控措施等以报告表核定为准，经批复后的报告表可作为你公司日常环境保护与管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：
1.做好雨污分流相关工作。项目冷却塔用水循环使用，过水槽废水定期更换后作为危废委托有资质单位处置，均不外排。生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入区域污水处理厂处理，生活污水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-
2015）表1中B级标准。

2.落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好车间的密闭工作。排气筒应规范设置，同时应满足相应的排放速率要求和监测采样条件。项目橡胶鞋底配料、投料、密炼、开炼及硫化工序产生的废气（颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢和臭气浓度）需分别收集，统一经1套“袋式除尘器+两级活性炭吸附装置”处理后，通过1根44米高的排气筒排放；打粗工序废气（颗粒物）需收集经1套“袋式除尘器”处理后，通过1根44米高的排气筒排放。

有组织排放废气中，配料、投料、密炼、开炼、硫化工序产生的非甲烷总烃、颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准，硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；打粗工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

厂界无组织排放非甲烷总烃、颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6标准，厂界无组织排放硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1标准。

3.应采取有效消声减振措施，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即：昼间≤65dB（A）。

4.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得随意排放。危险废物应分类收集、贮存并符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

5.应设置专门的原辅材料仓库和危废贮存间，生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，原辅材料仓库及危险废物贮存区应做好防腐防渗并设置围堰。项目应建立健全的环境风险管理机构和规章制度，按规范配置足够的环境风险防范措施和环境应急物资装备。

三、项目新增VOCs排放量为0.1060t/a，实行区域1.2倍削减替代（即0.1272t/a），排放量倍量削减替代来源于晋江市减排项目。

四、应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程中应使用清洁能源，不得擅设燃煤、燃油锅炉。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
五、项目应严格执行配套的环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，依法办理排污许可手续，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。
项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。验收过程中，应当如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。
六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。
请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队直属二中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。
泉州市生态环境局 

2026年10月15日
（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局，晋江经济开发区管委会，本局各相关股室、执法大队、监测站、直属二中队，厦门昱润环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                  2026年10月15日印发









