根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定及环保部关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》及《环境影响评价公众参与办法》通知要求，现将以下报告表的审批决定情况予以公告。

　  行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

公众反馈意见的联系方式：    电话：0595-85659731

地址：晋江市政务服务中心生态环境窗口     邮编：362200  

项目一：

泉晋环评〔2026〕表119号

泉州市生态环境局关于晋江市港益纤维制品有限公司年增产单丝17000吨、涤纶短纤

8万吨、复合纤维12万吨项目生态

环境影响报告表的批复

晋江市港益纤维制品有限公司：

你公司报送的由泉州市华大环境保护研究院有限公司编制的《晋江市港益纤维制品有限公司年增产单丝17000吨、涤纶短纤8万吨、复合纤维12万吨项目生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市工业和信息化局（闽工信备[2026]C052644号）意见，在你公司严格执行国家、省有关环保法律、法规和标准，落实报告表及批复提出的各项环保对策措施，切实有效做好生态保护和污染防治工作的前提条件下，从环境保护角度，原则同意项目按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺以及拟采取的环境保护措施进行建设。

项目建设地点位于泉州市晋江市金井镇三坑村山坑路下顶房寮村82号，租赁泉州市港隆新型材料有限公司闲置场所（闽（2026）晋江市不动产权第0010102号）。项目总体布置、建设内容、辅助工程、环境保护对策措施及风险防控措施等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你公司本项目建设和日常环保管理工作的依据。
二、项目建设应重点做好以下工作：

1.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。项目危险废物和一般工业固体废物依托厂区原有的危险废物贮存场所和一般工业固废贮存场所，危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求分类收集、贮存，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

2.项目须做好雨污分流，污水入管及排放管道明沟明管、全程可视等相关工作。项目生产废水（含车间职工生活污水）依托原配套污水处理设施（日处理能力1200立方米）处理后，回用于生产，不外排。项目生活区生活废水收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级要求后，排入晋江市晋南污水处理厂处理。

3.项目应落实废气治理措施和规范设置排气筒，加强职工劳动防护措施并做好生产车间的密闭工作。项目烘干废气、单丝纺丝废气、涤纶短纤纺丝废气、ES纤维纺丝废气和真空煅烧废气（非甲烷总烃）收集后，经各自配套的废气处理设施处理。原项目再生短纤团粒废气（颗粒物、非甲烷总烃）、破碎废气（颗粒物）和纺丝废气（非甲烷总烃）收集后，经各自配套的废气处理设施处理；加弹丝废气（非甲烷总烃）和单丝纺丝废气（非甲烷总烃）收集后，经各自配套的废气处理设施处理。

项目有组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中“二级”标准，非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1中“其他行业”标准。

厂界无组织排放颗粒物、非甲烷总烃、氨和硫化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3和《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）标准；厂区内无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822
-2019）表A.1和《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-
2018）表2标准。

4.本项目扩建前，全厂VOCs排放量≤14.3407吨/年；扩建后，全厂VOCs排放量≤18.04848吨/年，新增VOCs排放量≤3.7077吨/年，实行区域1.2倍削减替代（即4.4492吨/年），排放量倍量削减替代来源于晋江市减排项目。

5.项目应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

6.项目生产、原辅材料及危险废物贮存应符合安全生产和环境风险防范要求。项目应建立健全的环境风险管理机构和规章制度，及时修编突发生态环境事件应急预案，按规范配置足够的环境风险防范措施和环境应急物资装备。

三、项目应严格按照本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用清洁能源，不得擅设燃煤、燃油锅炉。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，依法申领排污许可手续，污染物达标排放。污染防治措施未落实到位之前不得投入生产。项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

五、本项目环评经批准并投入运营后，原已批复的《晋江市港益纤维制品有限公司（金井厂区）年产10万吨涤纶短纤及10万吨无纺布项目环境影响报告书》及批复（晋环保函〔2014〕91号）和《晋江市港益纤维制品有限公司（金井厂区）二期供热系统项目环境影响报告表》及批复（2017年0070）同时予以注销；《晋江市港益纤维制品有限公司年增产单丝7000吨、涤纶加弹丝4.95万吨、上浆无纺布15000万码项目环境影响报告表》及批复（泉环评〔2025〕表5号）作为你公司供热系统及其配套污染防治设施建设和管理的依据。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队金井中队加强项目环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。
泉州市生态环境局 

2026年10月8日
（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市工信局，晋江市金井镇人民政府，本局各相关股室、执法大队、监测站、金井中队，泉州市华大环境保护研究院有限公司。

泉州市晋江生态环境局                   2026年10月8日印发









