晋江市公安局巡特警拟采购装备清单

产品名称、技术参数、单位、数量、图片：

序号	装备项目	基本参数	单位	单价（元）	数量	备注
1	战术腰封	主要材料：军规尼龙织带，网眼布

功能特点：设有MOLLE织带，可适配同系统的装具套；厚度约6mm，硬质腰带可支撑装具的挂载；扣头使用快拆扣。内外腰带设计自由选择搭配。缓冲内垫在承重时可提升腰部的舒适性。

尺码：S、M、L

主要配置有警棍套、手铐套、对讲机套、工作包、电筒套、催泪器套；所有装具套都为快拆插条式，可迅速拆卸，通过调节前盖高低来适配械具；拆下前盖为快拔式，设有松紧带，确保携行时械具不掉落。所有套具后部采用快拆式插条可适用于战术背心及不同宽度腰带挂载；工作包两层隔舱及两侧笔袋设计。

腰带扣头抗拉性能：1200N不脱出(需提供能体现腰带扣头抗拉性能内容的检测报告复印件证明)。

样品应与图片一致。	件
25

2	机械式警棍-带攻击头	1、伸缩可靠性：伸缩警棍展开、收回为一个循环，循环3000次后，符合伸缩性能的要求。

2、 耐腐蚀性能

伸缩警棍经8h盐雾试验，耐腐蚀等级不少于QB/T 3832-1999中规定的9级，且符合伸缩性能的要求。

3、纵向抗拉性能

伸缩警棍在完全伸展并锁定状态下，施加拉力至1000N并保持1min后，符合伸缩性能的要求。4、抗弯性能

伸缩警棍在完全伸展并锁定状态下，对便携型、基础型、加强型的中管分别施加5000N、5000N、10000N压力并保持1min后，符合伸缩性能的要求。

5、耐击打性能

伸缩警棍在完全伸展并锁定状态下，在专用试验机上进行击打，击打点距离警棍棍头端面50mm，对便携型和基础型施加3000N连续击打橡胶块3000次，对加强型施加4000N连续击打橡胶块4000次后，符合伸缩性能的要求。

6、极限击打性能

伸缩警棍在完全伸展并锁定状态下按表3规定对90°夹角的钢板棱角进行击打，击打点距离警棍棍头端面50mm，符合伸缩性能的要求。7、握把橡胶套防脱性能：伸缩警棍在收回状态下，对伸缩警棍在警棍套中进行插拔试验，插拔3000次后，警棍握把上的橡胶套无卷边、翘起、移位等现象。

8、跌落可靠性：伸缩警棍(装配有防脱环)在收回状态下，从1.5m高处自由落下，试验3次后，防脱环不破碎，且应符合伸缩性能的要求。

9、温度适应性：在-40℃～60℃范围内，握把橡胶套无黏连、变形或龟裂，且符合伸缩性能的要求。

10、扬尘试验：把伸展状态、收缩状态的伸缩警棍放入扬尘试验箱中进行1h的扬尘试验后，伸缩5次后，将伸展状态的伸缩警棍以收回状态、收回状态的伸缩警棍以伸展状态再放入扬尘试验箱中再进行1h的扬尘试验后，符合伸缩性能的要求。

11、浸水试验：将收回状态的伸缩警棍，置于0.5m深的水池中30min后，能正常使用，并且符合伸缩性能的要求。	根
25
3	黏贴式约束带	主要用途

约束毯是指采用魔术贴黏合式连接用于上身的软质器具，主要通过约束犯罪嫌疑人上肢及上身，达到对其活动能力进行控制的目的，防止反抗或逃跑。主要配备于执行日常执勤、押解罪犯、追捕逃犯、狱内防暴等任务的人民警察。

二、主要性能与指标

1.外观：

约束毯外观为纯黑色，色泽均匀，无脱线、起毛等缺陷，包装袋外部印有“黏合式约束带”字样。

2.尺寸：

长1600mm

宽300mm

3.材质：

1680D尼龙牛津布

4.带体黏着强力：

≥38N

5.缝合强力：

407N

6.耐磨擦色牢度：

干磨4-5级

湿磨4-5级

7.耐汗色牢度：

变色4级

沾色4级

8.耐光色牢度：

5级	条
25
4	特警战训服	重量：约1.55KG

面料：上衣 50%Cotton绵 50%Polyester聚酯纤维

裤子 50%Cotton绵 50%Polyester聚酯纤维

产品特点:

上衣：双层臂袋

新设计的钢笔口袋

灵活的魔术贴配置臂袋

手肘位置多层耐磨尼龙补强设计

裤子：

独特的魔术贴搭扣式低调腰部调节系统

每个货物口袋里带有稳定水瓶/杂志设计

位于大腿前侧口袋绳索式护膝高度调节系统

使用可拆卸式 G3 Airflex 战斗护膝

内置覆盖式补丁方便膝盖打开时不使用护膝依然美观

独特的插角档缝合

隐蔽式臀部后拉链口袋

后腰部加大型长条布板，横向拉扯更受力

超大的大腿前侧口袋

双层臀部座垫补强

这条裤子是专门适合激烈性运动而研制。特殊的2英寸腰围增量活动设计是方便你在实战中快速起卧瞬间适应。回弹式膝盖和独特的填充腰设计，带給您的通过性。 多达10口袋搭配方便你快速适应各种环境下不同需要。配合G3快速拆卸式战斗护膝令你特别行动中全程无忧。35/65耐用4向格子布，耐磨又防撕裂。裤腿魔术贴调节设计方便安全。G3独特的低姿态可调腰部功能，前所未见。	套
25
5	警察

贝雷帽	颜色：藏青或黑色

尺码：54、55、56、57、58、59、60、61；材料：棉毛织物软呢材质，内有内衬；外观：配有白色警用帽徽，有松紧带可以微调。	顶
25
6	新单型强光手电（战术型）	战术型强光手电采用尾盖开关，开关按钮区域分为常亮键和爆闪键，防滚动圆柱形结构，由六角攻击头盖、照明单元、握柄（含隐藏式USB充电接口）、电池、尾盖（包括开关组件、4格电池电量提示装置）及挂绳组成。电池仓和电池上有安装方向的永久性标识。在六角攻击头盖、尾盖和握柄连接部位应采用防水密封设计。

强光手电表面应光滑，无划痕、磨损、毛刺、油渍；镜片和反光罩应光洁，无痕迹。握柄纹路应清晰，无磕痕。挂绳应无刮丝、织造疵点，塑料件应无毛刺。部件应齐全、装配严密、操作方便。充电器应清洁光滑,无锈蚀。电筒内侧、电池及电池架应清洁、无锈蚀，并有安装方向的永久性标识。强光手电主体表面为黑色（经硬质阳极氧化处理），图案、字样和标识为基体银白色，挂绳为黑色。

强光手电总长度应为154.6mm±2mm、握柄直径φ28.5mm±1mm、头盖外径φ35mm±1mm、挂绳长度155mm±5mm。

光源:CREE大功率LED

模式:300流明／5流明／爆闪

强光初始照度:>=18이x（距光源5m处）

弱光初始照度120x－180lx（距光源1m处）

照明时间:强光：330分钟

电池:1节NT18650可充电锂离子电池或3节AAA电池组或1节AA电池

材质:航天等级强化铝材6061－T6

表面处理:硬质阳极氧化一黑色

产品特点:多样化智能充电方式：可插进座充、车充或连接电脑进行充电

内置保护电路可充式锂离子电池，具有过充保护、过放保护、防短路功能

可兼容普通5号和7号电池，适用性更强

具备4个电量检测功能，通过观察指示灯决定是否对手电进行充电

微电脑控制3段式调光（强光－弱光爆闪），大开关控制强光、弱光，小开关实现爆闪

任何状态下，爆闪优先，即按即闪，再次按动爆闪停止，恢复原工作状态

防水、抗摔、防滚动结构

攻击头设计。	套
25
7	警用口哨	·主要材料：ABS。

功能特点：声道设计令其吹气适度，哨声嘹亮，可完全盖过人群声浪和自然环境杂音。

对维持秩序、交通指挥、控制局面、抢险抗灾、救生救援、文体娱乐活动及矿山、港口、建筑等领域可广泛应用。	个
25
8	急救包	主要材料：采用黑色外膜革制作。

功能特点：皮质柔软，是警务人员在执勤、训练中受到轻小伤害时需紧急临时救护的一种简易、便携式急救装备。	个
25
9	D字扣	形制：勾扣；材质：ABS

拉力峰值：不少于50 KGS

使用温度：-20℃ 至 90℃	个
25
10	定制贴标	胸标、背标、盔标、臂章、三角袖标；

功能特点：激光切割工艺更为立体简洁，识别度高，反光材料在黑夜中光线照射下会反光，增加辨识度及安全性；采用注塑射出工艺魔术贴，耐用度更高；贴标支持个性化服务,样式需参照图片设计。	套
25
11

信号

识别器	多光源分组识别灯，不少于6色光源与13种发光模式，拥有身份识别、训练分组、搜索定位，安全警示等作用，可加装不同配件实现ARC头盔导轨、Molle织带、肩章等多种挂载方式。	个
25
12	多功能胸灯+灯夹	亮度：白光高亮不低170流明，低亮不少于20流明

最低续航时间：警闪81小时，白光高亮2小时，低亮11小时。

照射距离：高亮不少于18m，低亮不少于6m

防跌高度：不少于1m

防水等级：不少于IPX4标准

光源：COB	个
25
13	圆盾	规格：550mm*550mm*3.5mm；另附有肩背带一条。

透光率：85％；

重量：≤1.9kg；

材质：优质透明聚碳酸酯PC材料制成；

耐冲击强度：符合147J动能冲击标准；

握把连接强度：≥500N;

臂带连接强度：≥500N;

耐穿刺性能：符合GA68-2003标准刀具20J动能穿刺标准。	面
25
14	头盔

照明灯	1、采用模块化设计，灯体、底座、头灯带三者可组合和分离使用，可快速装载在带NVG接口的头盔上。

2、不少于500流明高亮，续航时间不少于6小时。

3、强磁吸附。灯头背面内置强力磁铁，取下灯头即可轻松吸附在铁金属表面。

4、光源：LED

5、材质：PA+GF

6、重量：小于90克

7、抗摔高度：不少于2米	个
25
15	阻燃抗冲击耐切割手套	1.产品采用13针精密编制而成，具有防割抗冲撞防护性能，手指可触摸电子设备荧幕。

2.编织物材料：芳纶复合。

3.护具材料：阻燃聚氯乙烯合物。

4.掌心：点胶；

（1）耐切割性能：Level C

（2）耐穿刺性能：Level 1

（3）耐摩擦性能：Level 4

（4）耐撕裂性能：Level 2

（5）切削阻力 TDM：Level A3

（6）灵活度：Level 5

5.产品具有CE证书（提供证书复印件）

6.重量：120±5g。

7.颜色：灰色/黑色。

9.需提供CNAS检测报告复印件。

10.样品应与图片一致。	副
25
16	透气阻燃战术头套	1.主要材料：GGFR®混合织物

2.面料参数：需提供检测机构出具的合格检测报告复印件，并达到以下要求）：ma

（1）Ph值：≤8.5

（2）甲醛含量（mg/kg）≤25

（3）异味：无异味

（4）耐汗渍色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4

（5）耐水色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4

（6）耐唾液色牢度（级）：变色≥4，沾色≥4

（7）耐干摩擦色牢度（级）：≥4

（8）阻燃性能：

续燃时间：直向0.0s 横向0.0s

引燃时间：直向0.0s 横向0.0s

损毁长度：直向66mm横向62mm

燃烧特征：直向炭化横向炭化

熔融、滴落：直向：无熔融、无滴落 横向：无熔融、无滴落

3.面料单位面积质量：＞ 200g/㎡，重量：50g

4.样品应与图片一致。	个
25
17	防激光

护目镜	主要材料：聚碳酸酯，工程塑料

镜片：2.4mm耐冲击聚碳酸酯，可实现镜片互换。

镜片颜色：透明色、茶色、红色、黑色。

可适应头盔，夜视设备和通信器材

广角设计，视野宽阔防紫外线。	副
25
18	战术背心（含防弹或防刺板）	主要材料：500D军规CORDURA面料、EVA复合材料、工程塑胶’

功能特点：

1、前后缓冲/透气隔热垫。

2、快拆分离式设计可在负伤或落水时的急救及自我解脱分离功能。

3、软质肩带。

4、背心前后片设有MOLLE织带，可挂载枪套等附件。

5、防护要求：防护总面积不小于0.08㎡；防弹插板的防护等级要达到GA3等级；防刺插板耐穿刺性能符合《GA68-2008警用防刺服》行业标准（需提供防弹插板、防刺插板检验报告复印件）。

6、可根据实际需求选配长短枪的快拆式弹匣套、电台包、杂物包等附件包。

7、背部收纳式拉条，作为战斗负伤脱离作战区域用。

8.尺码：均码。

9.样品应与图片中任意一款一致。	件
25	或

19	轻量化战术护甲	功能参数：防割、防刺、抗防击；正面有反光标识能体现警用元素并可增加辨识度。快拆式插扣+勾/绒面一体式尼龙搭扣。材质：TPU；主布/底布：聚酯纤维；填充物：高发泡聚乙烯；尺码：均码；颜色：黑色；

数量：护臂和护腿各2个/套

防护面积：臂甲能确保肘关节和小臂的防护面积有不少于50%；腿甲能确保膝盖和小腿的防护面积不少于50%。

样品应与图片一致。	副
25
20	轻量化阻燃抗冲击防暴头盔	1.一般要求：战术头盔为半盔一体化设计。由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置（包括系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统等）、战术导轨及护颈组成。头盔应使用对人体无毒无害的材料制成。衬垫应能拆洗，可吸汗、透气、舒适、衬垫面料具有抗菌功能。

2.防暴头盔主要性能指标（提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的合格检测报告扫描件加盖提供方公章，并达到以下要求）：

2.1.质量要求：头盔（包含面罩、护颈）质量应≤1.35kg。

2.2.面罩要求：

（1）头盔的面罩不应有凹凸痕、尖锐角、毛刺、气泡等缺陷，边缘应光滑圆钝，不应有毛边。

（2）头盔的面罩开合过程中，应能保持在非人工外力作用下的定位功能。

（3）头盔的面罩上任何小斑点或黑点的直径应小于等于1mm、数量应小于等于4个。

（4）面罩透光率应大于等于89%。

（5）面罩的光畸变最大量应小于等于2′。

（6）面罩内表面应有防雾性能。

2.3.佩戴装置要求：头盔的系带应与壳体固定连接，系带宽度应为20mm±2mm。佩戴扣的开启闭合功能应方便可靠，能有效调节系带松紧程度。系带应能承受900N的拉伸负载，加载过程中系带不应出现撕裂、撕断、连接件脱落、佩戴扣松脱的现象，系带伸长量应小于等于25mm，卸载后佩戴扣应能正常使用。盔顶悬挂系统应保证通风透气，便于调节。

2.4.抗冲击强度性能要求：头盔的面罩应能承受1g物品以150m/s±10m/s速度冲击，冲击后面罩不应被击穿或破碎。

2.5.吸收碰撞能量性能要求：头盔应能承受49J能量的冲击，冲击时传递到试验头模上的力应小于4900N，且壳体不应破裂。

2.6.耐穿透性能要求：头盔应能承受88.2J能量的穿刺，穿刺时落锤不应穿透半盔型头盔与试验头模产生接触。

2.7.阻燃性能要求：头盔壳体外表面续燃时间应小于等于10s。

2.8.阻燃防割头盔护颈防割性能要求(护颈技术指标需与头盔在同一份报告内体现)：

2.8.1护颈防割性能：常温条件下，用手套切割试验机，设定刀口压力为20N，刀片转速20r/min，在被测头盔护颈上进行5次切割，每次割穿发生时，切割周数不少于7周，应符合GA614-2006中的相关要求。

2.8.2护颈面料阻燃性能应满足以下指标（GB/T 5455-2014垂直法条件A）：

①续燃时间≤2s； ②阴燃时间≤2s； ③损毁长度≤50mm。

3.悬挂系统衬垫面料主要性能指标（提供具有CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的合格检测报告扫描件加盖提供方公章，并达到以下要求）：

3.1.燃烧性能（GB/T 5455-2014垂直法条件A气体类型:丁烷）：

续燃时间:直向0.0s 横向0.0s；

阴燃时间:直向0.0s 横向0.0s；

损毁长度:直向≤75mm 横向≤65mm；

燃烧特征:直向炭化 横向炭化；

3.2.甲醛含量(mg/kg)（GB/T 2912.1-2009水萃取法）：≤20mg/kg(A类)；

3.3.PH值（GB/T 7573-2009 0.1mol/L KCl溶液）：≤7(A类)

3.4.耐磨性能（次）（GB/T 21196.2-2007负荷:9kPa磨料:羊毛磨料）:≥47000；

3.5.顶破强力（N）(GB/T 19976-2005钢球直径:38mm):≥300N。

4.样品应与图片一致。	顶
25
21	防毒面具过滤罐	过滤件主要由铝制圆柱形金属外壳、浸渍不同金属氧化物的活性炭催化剂和高效玻纤滤 纸制作的机折滤烟层组成，螺纹为标准通用 M40*4 螺纹，具有互换性，标签颜色为灰色+粉色， 该过滤件具有综合防毒的特点，主要防护对象为:氢氰酸、氯化氰、砷化氢、光气、双光气、 氯化苦、苯、溴甲烷、二氯甲烷、路易氏气、芥子气、磷化氢、毒烟、毒雾等

技术要求:

通气阻力:≤140(30L/min) ≤610(95L/min)

过滤件排尘量:A 型排尘量≤0.24mg

过滤件致密性:(15±2)KPa 压力下，1min 内不应有气泡逸出。

对苯(C6H6)防护时间:≥70min(试验滤烟性能:≥99.99% 防护时间与毒剂的浓度成反比，毒剂浓度越高，有效防护时间越短。

该类型的过滤件可直接与全面具连接使用。	个
100
22	防毒

面具包	主要材料：杜邦CORDURA

功能特点：可放置防毒面具腿挂设计，三点式固定方式（即两点腰间、一点腿部）腰挂两个扣袢可单独拆卸使整个装具套可快速分离与装配。

颜色：黑色

样品应与图片一致。	个
25
23	多功能

工具组	功能：16合一，具有剪、切、割、锯、撬、拧等功能。

材质：不少于30Cr13标准的合金钢

硬度：不少于HRC50标准

重量：不高于250g	副
25
24	警用扁水壶	主要材料：不锈钢（食品级），内旋塞采用食品级材料。

功能特点：保温效果好，使用时旋转壶盖，再扳动旋塞拔杆，即可将水倒入壶盖饮用，使用完毕后手扳拔杆复原。

产品规格：容量为500mL。

个
25
25	远距离警用催泪驱散器及挂套	催泪驱散器主要性能参数：

作用效果：强烈刺激、催泪

发射距离≥10M

喷射时间：≥30S

使用条件：2级风以下或顺风使用

适用温度：-30℃~55℃

主要成分：高纯度催泪剂

净含量：不少于600ml。

有效期：不少于三年。

挂套主要性能参数：

主要材料：君版尼龙织带

颜色：黑色

功能特点：能兼容手提式催泪驱散器和便携式灭火器，通过上方织带调节高低，两点式固定设计（腰带一点，腿部一点）），腰挂扣袢可单独拆卸使整个装具套可快速分离与装配，同其他装具不干涉。

色牢度：≥4级	件
25

计人民币（大写）：