
附件1

准驾车型及代号

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 准驾车型 | 代号 | 准驾的车辆 | 准予驾驶的其他  准驾车型 |
| 大型客车 | A1 | 大型载客汽车 | A3、B1、B2、C1、C2、C3、C4、M |
| 重型牵引挂车 | A2 | 总质量大于4500kg的汽车列车 | B1、B2、C1、C2、C3、C4、C6、M |
| 城市公交车 | A3 | 核载10人以上的城市公共汽车 | C1、C2、C3、C4 |
| 中型客车 | B1 | 中型载客汽车（含核载10人以上、19人以下的城市公共汽车） | C1、C2、C3、C4、M |
| 大型货车 | B2 | 重型、中型载货汽车；重型、中型专项作业车 |
| 小型汽车 | C1 | 小型、微型载客汽车以及轻型、微型载货汽车；轻型、微型专项作业车 | C2、C3、C4 |
| 小型自动挡汽车 | C2 | 小型、微型自动挡载客汽车以及轻型、微型自动挡载货汽车；轻型、微型自动挡专项作业车；上肢残疾人专用小型自动挡载客汽车 |  |
| 低速载货汽车 | C3 | 低速载货汽车 | C4 |
| 三轮汽车 | C4 | 三轮汽车 |  |
| 残疾人专用小型自动挡载客汽车 | C5 | 残疾人专用小型、微型自动挡载客汽车（允许上肢、右下肢或者双下肢残疾人驾驶） |  |
| 轻型牵引挂车 | C6 | 总质量小于（不包含等于）4500kg的汽车列车 |  |
| 普通三轮摩托车 | D | 发动机排量大于50ml或者最大设计车速大于50km/h的三轮摩托车 | E、F |
| 普通二轮摩托车 | E | 发动机排量大于50ml或者最大设计车速大于50km/h的二轮摩托车 | F |
| 轻便摩托车 | F | 发动机排量小于等于50ml，最大设计车速小于等于50km/h的摩托车 |  |
| 轮式专用机械车 | M | 轮式专用机械车 |  |
| 无轨电车 | N | 无轨电车 |  |
| 有轨电车 | P | 有轨电车 |  |

附件2

学车专用标识式样

（正面）

学车专用标识式样



（背面）


附件3

实习标志式样

一、汽车实习标志式样




二、摩托车实习标志式样



附件4

残疾人机动车专用标志



式样

方格尺寸图

颜色值： C=100，M=80，Y=5，K=0

使用规定 ：

1、残疾人驾驶机动车时，应当在车身前部和后部分别设置专用标志。

2、专用标志应当设置在车身距离地面0.4m以上1.2m以下的位置。