晋江市中医院关于门诊六楼大会议室多媒体设备升级改造项目的采购意向（市场调查）公告

我院拟对六楼会议室多媒体设备进行升级改造，现向社会公开市场调查，欢迎符合资质条件的制造商或经销商前来报名。

一、项目名称和项目预算

项目名称：门诊六楼大会议室多媒体设备升级改造项目

项目预算：280000元

二、报名人资格要求：

1.应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.报名人应具有本次招标货物或服务的经营范围，须为报名产品的生产厂家或已取得相关授权资质的供应商；

3.报名供应商不得被列入财政部政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本项目不接受联合体报名；

5.报名机构须对所选分包的所有内容同时进行报名，不允许对分包的部分内容进行拆分报名；

6.报名委托代理人须是报名机构的正式员工，在规定时间内提交报名材料。

三、报名须提供资料（除项目对比表单独上交外，还需严格按照以下顺序分别做成一份单子文档，不符合格式要求的不予采纳）：

1.公司营业执照、经营许可证、法人授权书、法人及业务员身份证复印件；

2.国家企业信用信息公示系统里的“严重违法失信企业名单”查询结果（截图）；

3.承诺函（承诺所提供的材料真实有效，否则一切后果自负）；

4.报价单（根据第四大点基本要求按顺序逐项细化报价，需提供具体品牌、型号、产品技术参数、单价、数量、价格）；
5.服务运维方案（需含保修时限、公司维护地址、响应速度等）；

6.所报产品的类似业绩（需提供中标通知书或者采购合同相关证明材料）；

四、设备技术参数及基本要求

（一）大会议室LED显示设备

（1）六楼大会议室大显示屏

屏幕分辨率面积为9.2平方米，像素点距不低于1.86mm。

（2）1块横幅2.4平米LED单色屏。

投标人可安排专业技术人员至本院开展现场实地勘查，结合医院现有场地及使用需求，提供优于标准化模板、适配性更强、落地效果更佳的专项解决方案。

（3）高清视频无缝切换矩阵（4K）

8路HDMI输入 + 8路HDMI输出，支持3840×2160@30Hz。无闪屏、黑屏，过渡顺滑。支持RS-232/RS-485/网络（TCP/IP）、前面板按键、红外遥控。断电记忆保护、ESD静电防护、热插拔即插即用，支持固件升级和预案保存调用。

（4）其他要求

通过中控平板实现控制大小会议室屏幕电源，音响电源，麦克风电源等所有信息设备，需实现多台电脑显示内容可切换投屏到LED显示屏，并能投屏到三台电视设备，LED单色屏通过笔记本电脑连接无线网络上传标题；

（二）大会议室音响设备

（1）大会议室音响设备

含有至少8个音响，2只主音响额定功率不小于160W，6只副音响不小于150W；2主扩覆盖全场主力，6辅助补足角落盲区，避免8只同功率（250W）方案的声音叠加干扰和低层高（2.6m）下的天花板反射，显著减少混响与回音，确保语音清晰。

（2）专业功放

主攻放不低于1台，辅助功放不低于3台；主机：主功放≥1台，辅助功放≥3台。可实现多重保护，过压、欠压、过流、直流、短路、温控六大保护，开机软启动，智能温控散热。支持MONO/STEREO/BRIDGE切换，XLR输入及LINK输出。

（3）调音台

至少支持8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，需含有抑制器的防啸叫功能，否则需另外提供反馈抑制器；超低噪声离散式前置放大，CH1–CH8独立+48V幻象电源。

（4）数字音频处理器

至少8路模拟平衡输入和8 路模拟平衡输出；带自动增益（补偿坐姿变化）、智能混音（多话筒防啸叫）、噪声消除（滤除风扇、空调等稳态噪声）、啸叫抑制（提升拾音距离）、回声消除（消除会议室反射回声）、电源时序器，

（5）网络中控主机（国产化）

国产四核CPU（≥2.0GHz），正版已激活国产操作系统。支持Word/Excel/PPT编辑、网页浏览、视频播放及HDMI大屏输出。唤醒词激活，实现语音指令中控控制及联网智能问答。自动生成转写记录与智能摘要，支持编辑、下载、重命名、删除等全流程管理。

（6）会议话筒（2只有线桌面 + 4只无线手持）

有线桌面话筒：增益可调，支持幻象/电池供电，电池续航≥60小时。

无线手持话筒：全数字U段传输，抗干扰强（无手握/手机杂音）；ID加密防串音；智能静音（静止低功耗、防跌落冲击声）；高性能动圈咪头，音质对标舒尔级。

（7）14台桌面无线话筒

拾音距离30~80cm，频率响应80Hz~16kHz，灵敏度-40±1dB（0dB=1V/Pa at 1kHz）。无损协议优化，端到端延时低至5ms（优于同行8~10ms+）。24话筒同开无啸叫（算法深度优化）。

智能音量自适应（闪避式扩声），大/小声输出稳定，无破音失真。AI声纹降噪，精准滤除水杯、翻书等杂音，仅保留清晰人声。

（8）其他要求

上述相关设备已包括货物和配套软件的供应、保险费、运输费、装卸费、安装及调试、管理费、设备检测费、技术协助费、培训费、第三方系统接口改造费用和符合国家标准的安装附件等所有费用。

